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Deel 1  Doelgroep
1.1 Doelgroep van de opleiding
De operationeel verantwoordelijke machinist is tijdens de uitvoering van de drukvacuümwerkzaamheden eindverantwoordelijk voor alle handelingen bij het veilig uitvoeren van de aan hem opgedragen werkzaamheden en voor de gereedschappen die aan hem zijn toebedeeld, en is het aanspreekpunt voor derden.
De drukvacuümhulpkracht en noodstopman vallen onder de verantwoordelijkheid van de drukvacuümmachinist (DVM), die de juiste werkinstructie geeft.
1.2 Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De kandidaat heeft een basistraining veiligheid gevolgd (VCA, VCA-VOL of een soortgelijke opleiding);
1. De kandidaat is in het bezit van een minimaal 3 maanden geldig DVH-certificaat, of van een DVM-certificaat dat minder dan 6 maanden is verlopen;
1. De opleiding Drukvacuüm Machinist (DVM) is gevolgd (5 dagdelen).


Deel 2  Opleiding
2.1 Opleidingsduur
De training Druk Vacuüm Machinist (DVM) omvat in totaal 5 dagdelen, verdeeld over 3 lesdagen: 2 dagdelen theorie, 2 dagdelen praktijk en 1 dagdeel herhaling van theorie en praktijk, aansluitend gevolgd door het theorie- en praktijkexamen.

	Onderdeel
	DVM

	Theorie
	2 dagdelen

	Praktijk
	2 dagdelen

	Herhaling theorie + praktijk
	1 dagdeel

	Cursusduur (TCC)
	3 dagen



Het maximum aantal deelnemers per klas wordt door TCC vastgesteld. Praktijkopdrachten worden in kleinere subgroepen doorlopen (groepssplitsing tijdens het praktijkgedeelte).
2.2 Inhoud
Theorie
1. Algemeen: welke werkzaamheden onder drukvacuüm vallen
1. Mensen: verantwoordelijkheden van opdrachtgever, opdrachtnemer, toezichthouder, drukvacuümmachinist, drukvacuümhulpkracht, noodstopman, fabrikant/leverancier/keuringsinstantie en drukvacuümkeurmeester
1. Risico's: gevaar, oorzaak en beheersmaatregelen bij fysieke risico's, fysische risico's, het vrijkomen van (gevaarlijk) product en overige risico's
1. Methoden: risiconiveau A en B, werkvoorbereiding als basis voor veilige uitvoering
1. Functie, inhoud en geldigheid van de werkvergunning, en het verschil met een werkinstructie
1. Teamsamenstelling, taalvaardigheid in het team en verantwoordelijkheden bij een onbekende vacuümwagen
1. Reinheid van de vacuümtank, controle vóór vertrek, opstellen van de drukvacuümwagen
1. Afbakening en inrichting van het werkgebied, eisen aan werkvloer en stellingen/steigers
1. Gereedmaken en aarden van de drukvacuümwagen, werking van de noodstop
1. Controle van drukvacuümslangen, slangassemblages en slangopbouw
1. SIR-controlelijst drukvacuümwerkzaamheden, Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
1. Richtlijnen tijdens de werkzaamheden, verhelpen van lekkages, spills en storingen
1. Werkmethode discontinu zuigen, lossen van producten
1. Richtlijnen na afloop van de werkzaamheden, werken onder bijzondere omstandigheden
1. Verdere aandachtspunten en veelgebruikte toebehoren
1. Middelen: typen drukvacuümwagens (nat, droog, combi)
1. De natte drukvacuümwagen: werking en onderdelen (o.a. watering-/schotten-/palettenpomp, filter-stenenvanger, afblaaspijp, onderblaas, stikstofaansluiting, veiligheidsventiel met breekplaat)
1. De drogestoffenwagen: werking en onderdelen (o.a. blower-vacuümpomp/rootsblower, filterinstallatie, woeldeksel, blaasunit, zuigaansluiting, mechanische zuigarm)
1. Algemene voorzieningen van drukvacuümwagens (logboek, vonkenvanger/motornorm, koelwatertank/spuitwatertank, aflezen werkdruk, voorziening discontinu zuigen, zicht op en beveiliging/vergrendeling van het achterdeksel, tweehandenbediening, meetleiding/manometer, tankborging/dekselpal, aansluitkoppeling met emissiebeperking, aardpuntcontrolesysteem)
1. Drukvacuümslangen: begripsomschrijvingen, type, functie en klasse
1. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): welke en functie
1. Inspectie, keuring, onderhoud en registratie (certificatenboek, testcertificaat, keuringssticker, dagelijkse controle door de gebruiker)

Praktijk
1. Controle van de drukvacuümwagen en -slangen; interpreteren en doorspreken van werkvergunning/werkinstructie
1. Controle van keuring en certificaten; keuze van het juiste slangtype en de juiste koppelingen
1. Visuele controle van slangen op beschadigingen; aanbrengen van afzetting
1. Aansluiting en controle van de werking van beveiligingen
1. Gebruik, interpretatie en invullen van de SIR-controlelijst drukvacuümwerkzaamheden
1. Aanbrengen van slangbreukbeveiligingen bij verticale opbouw; uitvoeren van een LMRA
1. Werking van het bedieningspaneel; toepassen van de juiste laad- en losmethodiek met behulp van de vlampuntentabel
1. Koppelen van de slangen aan de drukvacuümwagen en de ontvanger; zuigen/laden en persen/lossen
1. Beluchten/ontluchten van de drukvacuümwagen en de ontvanger; juist gebruik van lekbak/emmer om spills te voorkomen
1. Afvoeren van gassen/dampen; controleren van vloeistofniveaus en terugstromend product aan de ontvangende kant
1. Gebruik van aftap- en ontluchtingskraantjes; juiste acties bij een lekkage of spill
1. Bijzondere voorwaarden om te laden/lossen; juist bedienen van afsluiters/valven
1. Loskoppelen van de slangen aan wagen en ontvanger; aanbrengen van sluitdoppen; in acht nemen van relaxatietijd en aarde loskoppelen
1. Toepassen van de beslisboom emissiebeperking en het opdrachtformulier drukvacuümwerkzaamheden
1. EHBO-kaart: verwondingen door chemicaliën en hittestress
2.3 Lesmateriaal
1. PowerPoint-presentatie DVM (tevens beschikbaar als hand-out)
1. TCC-werkboek SIR drukvacuümwerkzaamheden
1. Lesboek drukvacuümreinigen
1. Werkopdrachten DVM 


Deel 3  Examinering
Een deelnemer Druk Vacuüm Machinist ontvangt het SIR-certificaat Drukvacuüm Machinist (DVM) als aan onderstaande wordt voldaan:
3.1 Criteria voor kandidaten
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De kandidaat heeft een basistraining veiligheid gevolgd (VCA, VCA-VOL of een soortgelijke opleiding);
1. De kandidaat is in het bezit van een minimaal 3 maanden geldig DVH-certificaat, of van een DVM-certificaat dat minder dan 6 maanden is verlopen;
1. De opleiding Drukvacuüm Machinist (DVM) is gevolgd (5 dagdelen).
3.2 Examinering theorie
1. Het theoretische deel wordt getoetst met een digitaal (CBT) theorie-examen van maximaal 45 minuten;
1. Het examen bestaat uit 30 vragen, waarvan minimaal 24 correct beantwoord moeten worden (cesuur 80%).
3.3 Examinering praktijk
1. Het praktische deel wordt geëxamineerd aan de hand van praktijkopdrachten conform de kerntaken (o.a. controle en koppelen van slangen, bedienen van de installatie, laden/lossen, beluchten/ontluchten en handelen bij lekkage/spill);
1. Het examen wordt afgenomen door een SIR-examinator en een SIR-gecommitteerde.
3.4 Herkansing
Als een kandidaat niet is geslaagd, mag hij/zij de onvoldoende onderdelen herkansen:
1. Is de kandidaat voor een onderdeel (theorie of praktijk) geslaagd, dan blijft het resultaat van dat onderdeel drie maanden geldig;
1. De kandidaat kan het andere onderdeel binnen deze drie maanden herkansen, via een nieuwe examenaanvraag in het SIR-examensysteem;
1. Na deze drie maanden moet de kandidaat het volledige examen (theorie en praktijk) opnieuw afleggen.
3.5 Geldigheid van de SIR-kwalificatie Druk Vacuüm Machinist (DVM)
De geldigheid van deze SIR-kwalificatie bedraagt 5 jaar.


Deel 4  Kosten
	Cursuskosten
	€ 1.099,00 p.p.

	Examenkosten
	€ 110,50 p.p.

	Toeslag niet-SIR-leden
	€ 110,50

	Certificering
	SIR

	Geldigheid
	5 jaar

	Cursusduur
	3 dagen



Kosten zijn inclusief lesmateriaal, lunch en SIR-app. Examenkosten worden separaat doorbelast. Prijzen zijn exclusief btw.
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