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Deel 1  Doelgroep
1.1 Doelgroep van de opleiding
Een persoon die belast is met het uitvoeren van de jaarlijkse keuring en/of halfjaarlijkse visuele inspectie van hogedrukreinigingsapparatuur, en die beoordeelt of deze apparatuur voldoet aan de SIR-constructie- en veiligheidseisen.
1.2 Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De opleiding Hogedrukkeurmeester (HDK) is gevolgd (3 dagdelen).


Deel 2  Opleiding
2.1 Opleidingsduur
De training Hoge Druk Keurmeester (HDK) is een theoretische training van minimaal 3 dagdelen (1,5 dag). De TCC-cursus duurt 2 dagen.

	Onderdeel
	HDK

	Minimale duur (SIR)
	3 dagdelen / 1,5 dag

	Cursusduur (TCC)
	2 dagen



Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per training.
2.2 Inhoud
Theorie
1. Toepassingsgebied: welke installaties vallen onder hoge druk, hogedruk waterstraalinstallaties en spoelwaterinstallaties; geldigheidsduur van het SIR-certificaat HDK
1. Risico's: risiconiveaus in de HD-beslisboom; veiligheidsrisico's voor de mens (hogedruk waterstraal, vloeistofinjectie, barstende/losschietende/lekkende slang, statische elektriciteit, verkeerde/slechte schroefdraad, te hoge reactiekracht) en de bijbehorende beheersmaatregelen
1. Schade aan de hogedrukinstallatie: oorzaken van schade, verstopte nozzle, beheersmaatregelen tegen cavitatie, bevriezing en verstopping/slijtage van slangen
1. Overige risico's: veiligheidsrisico's voor het milieu en factoren die schade/erosie aan de te reinigen objecten beïnvloeden
1. Vaktechniek – begrippen: eenheid van druk, maximale pompdruk, maximale werkdruk, drukloos, testdruk, reactiekracht, ATEX, cavitatie
1. Vaktechniek – installatie en componenten: hogedrukcombi, spoelwatercombi, hogedrukcomponenten, reinigingsmachine versus spuitgereedschap, spuitkop, krachtopvang, pistoolhoes, plunjerset, slaghuls, slangassemblage, slangvangersysteem, slangbreukbeveiliging
1. Inspectie, onderhoud, keuring en registratie: erkenning van keuringsinstanties, vereiste protocollen/documenten, soorten inspecties, het pompboek, soorten testcertificaten, de normen EN-1829 en NPR 5527, eisen aan de testinstallatie en kalibratie van meetmiddelen
1. Jaarlijkse keuring, halfjaarlijkse visuele inspectie en dagelijkse controle: inhoud, timing en wie deze mag uitvoeren
1. Constructie veiligheids- en keuringseisen per onderdeel: hogedrukinstallatie, veiligheidsinrichting, HD-slang en slangassemblage, reinigingsmachine, spuitgereedschap algemeen, spuitpistool, voetpedaal, overige bedieningsmechanismen, (starre) lans, tankwaskop, verbindingselementen, koppelingen (incl. risico's bij M22x1,5- en ½" BSP-schroefdraden), spuitkoppen, en niet-beschreven machines met HD-componenten
1. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de testwerkzaamheden
1. Eerste hulp: symptomen van een hogedrukinjectie, de te volgen procedure en volgorde bij een hogedruk vloeistofverwonding, en de benodigde informatie voor vervoer naar het ziekenhuis

Praktijk
1. De opleiding HDK is theoretisch van opzet; er is geen praktijkonderdeel/praktijkexamen binnen deze kwalificatie.
2.3 Lesmateriaal
1. Eigen PowerPoint-presentatie van TCC
1. SIR-handboek Hogedrukreinigen


Deel 3  Examinering
Een deelnemer Hoge Druk Keurmeester ontvangt het SIR-certificaat Hoge Druk Keurmeester (HDK) als aan onderstaande wordt voldaan:
3.1 Criteria voor kandidaten
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De opleiding Hogedrukkeurmeester (HDK) is gevolgd (3 dagdelen).
3.2 Examinering theorie
1. Het theoretische deel wordt getoetst met een digitaal (CBT) theorie-examen van maximaal 45 minuten;
1. Het examen bestaat uit 30 vragen, waarvan minimaal 24 correct beantwoord moeten worden (cesuur 80%);
1. Toegestane hulpmiddelen bij het theorie-examen: kladpapier, pen, nozzleselectietabel en rekenmachine (worden door de SIR geleverd).
3.3 Examinering praktijk
1. Voor de kwalificatie HDK is uitsluitend een theorie-examen van toepassing; er is geen praktijkexamen.
3.4 Herkansing
Als een kandidaat niet is geslaagd, mag hij/zij de onvoldoende onderdelen herkansen:
1. Is de kandidaat voor een onderdeel (theorie of praktijk) geslaagd, dan blijft het resultaat van dat onderdeel drie maanden geldig;
1. De kandidaat kan het andere onderdeel binnen deze drie maanden herkansen, via een nieuwe examenaanvraag in het SIR-examensysteem;
1. Na deze drie maanden moet de kandidaat het volledige examen (theorie en praktijk) opnieuw afleggen.
3.5 Geldigheid van de SIR-kwalificatie Hoge Druk Keurmeester (HDK)
De geldigheid van deze SIR-kwalificatie bedraagt 5 jaar.


Deel 4  Kosten
	Cursuskosten
	€ 467,50 p.p.

	Examenkosten
	€ 69,00 p.p.

	Toeslag niet-SIR-leden
	€ 69,00

	Certificering
	SIR

	Geldigheid
	5 jaar

	Cursusduur
	2 dagen



Kosten zijn inclusief lesmateriaal, lunch en SIR-app. Examenkosten worden separaat doorbelast. Prijzen zijn exclusief btw.
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