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Deel 1  Doelgroep
1.1 Doelgroep van de opleiding
Ervaren operators die in staat zijn om alle voorkomende HD-werkzaamheden zelfstandig uit te voeren overeenkomstig de SIR-richtlijnen.
Deze medewerkers zijn in staat een werkvergunning en/of werkopdracht goed te interpreteren, de juiste middelen te selecteren en op basis van de hieraan gerelateerde werkmethode de operators of spuiters te instrueren en/of aan te sturen.
De Hogedrukoperator-Machinist beheerst naast de eigen eind- en toetstermen ook die van de Hogedrukoperator (HDO); deze zijn volledig geïntegreerd in de HDO-M-kwalificatie.
1.2 Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De kandidaat is in het bezit van een geldig, of maximaal 3 maanden verlopen, HDO-certificaat, óf een maximaal 12 maanden verlopen HDO-M-certificaat;
1. De opleiding Hogedrukoperator-Machinist (HDO-M) is gevolgd (5 dagdelen);
1. De kandidaat beschikt over de vereiste pbm's of kan deze lenen;
1. De kandidaat heeft een basistraining veiligheid gevolgd (VCA, VCA-VOL of een soortgelijke opleiding).


Deel 2  Opleiding
2.1 Opleidingsduur
De training Hogedrukoperator-Machinist (HDO-M) omvat 3 lesdagen: 2 dagen theorie en praktijk, gevolgd door een dag met herhaling en het theorie- en praktijkexamen. Het SIR-minimum voor de opleiding is 5 dagdelen (2,5 dag).

	Onderdeel
	HDO-M

	Theorie + praktijk
	2 lesdagen

	Herhaling + examen
	1 dag

	Cursusduur (TCC)
	3 dagen



Elke praktijk-kerntaak wordt geoefend in een groep van maximaal 5 personen; bij meerdere kerntaken tegelijk wordt het lesplan en de beschikbare materialen hierop afgestemd.
2.2 Inhoud
Theorie
1. Toepassingsgebied: het bereik van de 2 soorten hogedruk en het verschil tussen een hogedrukwaterstraalinstallatie en een spoelwaterinstallatie
1. Mensen: verantwoordelijkheden van HDS, HDS-M, HDO, HDO-M en noodstopman; het belang van gedrag; doelgroepen van HDS, HDS-M, HDO en HDO-M
1. Veiligheidsrisico's voor de mens (zelfde onderwerpen als bij HDO) en overige veiligheidsrisico's voor het milieu (grondstoffen-/energieverbruik, bodem-/oppervlaktewaterverontreiniging, luchtverontreiniging/geuroverlast, geluidsoverlast)
1. Schade aan de te reinigen objecten en aan de hogedrukinstallatie, inclusief cavitatie en bevriezing
1. Methoden – risiconiveaus; algemene richtlijnen voor de aanvang van HD-werkzaamheden: werkvergunning/werkopdracht interpreteren, juiste middelen selecteren, betrokken personen instrueren
1. Opstellen van de hogedrukinstallatie: verantwoordelijkheid voor de opstelling, eindverantwoordelijkheid en controle van de samenstelling van de installatie
1. Afbakening/inrichting werk- en spuitgebied; HD-/rioolslangen, koppelingen en beveiligingen
1. Uitvoering van de HD-werkzaamheden: controlelijst, noodstopman, LMRA, spoelwaterinstallatie in riolen, nozzleselectietabel aflezen, besloten ruimte, communicatie via de machinist, noodstop, gereedmaken van de installatie, naleven van de controlelijst, werken met toevoegmiddelen
1. Uitvoering: lekkages/storingen, overige richtlijnen, werkinstructies voor diverse gereedschappen, eenduidige communicatie via de machinist, verantwoordelijkheid voor het verhelpen van lekkages/storingen, bediening van de hogedrukinstallatie
1. Beëindigen van de HD-werkzaamheden: aarding loskoppelen, wegrijbeveiligingen/keggen verwijderen, spuitgebied opruimen, (wegwerp-)pbm's correct afhandelen, HD-equipment schoon afvoeren/opbergen, defecte componenten apart leggen voor inspectie/reparatie, documenten bijwerken en overdragen
1. Middelen: eisen aan de hogedrukinstallatie, eisen aan spoel-/spuitgereedschap, reinigingsmachines en HD-componenten, en persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk
1. Algemeen (waaronder UHD): SIR-controlelijst HD-werkzaamheden, werkvergunning, inspectie en koppelen van slangen, slangbreukbeveiligingen, vastzetten volgens SIR/IRATA-methode, afzetting, pbm's; onder druk: testen installatie/noodstop
1. Scenario spuitpistool: inspectie, koppelen, pistoolhoes, spuitkop selecteren en aanbrengen
1. Scenario kruipslangmachine: XY-frame op- en afbouwen, bevestigen op bundel/leiding, slang inbrengen, doorvoerweerstand instellen, slangvanger/insert aanbrengen en testen; onder druk: voetpedaal, noodstop, afstandsbediening heen-en-weer spuiten, spuitkop wisselen
1. Scenario kruipslang algemeen: herkennen van pershulzen/slaghulzen, slangvangersystemen toepassen, slangstopper monteren
1. Scenario TWK: monteren van een HD-slang op de TWK, bevestigen en verhangen van de TWK
1. HD-installatie: weg van het water, beveiligingen, benodigde certificaten (pompboek)
1. Opdrachten communicatie en verantwoordelijkheden: praktijkgevallen uit de kritische situatieanalyse, 'alertheid' (top-10 momenten waarop de machinist extra alert moet zijn), en het beëindigen van werkzaamheden bij noodstop, storing/herstart en reguliere omstandigheden
2.3 Lesmateriaal
1. PowerPoint-presentatie HDO-M
1. Handboek HD en lesboek Hogedrukreinigen
1. Werkboek theorie/praktijk
1. Film 'begrippen', PPT nozzletabel/drukverlies
1. Oefentoetsen (16 en 30 vragen)


Deel 3  Examinering
Een deelnemer Hogedrukoperator-Machinist ontvangt het SIR-certificaat Hogedrukoperator-Machinist (HDO-M) als aan onderstaande wordt voldaan:
3.1 Criteria voor kandidaten
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De kandidaat is in het bezit van een geldig, of maximaal 3 maanden verlopen, HDO-certificaat, óf een maximaal 12 maanden verlopen HDO-M-certificaat;
1. De opleiding Hogedrukoperator-Machinist (HDO-M) is gevolgd (5 dagdelen);
1. De kandidaat beschikt over de vereiste pbm's of kan deze lenen;
1. De kandidaat heeft een basistraining veiligheid gevolgd (VCA, VCA-VOL of een soortgelijke opleiding).
3.2 Examinering theorie
1. Het theoretische deel wordt getoetst met een digitaal (CBT) theorie-examen van 45 minuten;
1. Het examen bestaat uit 30 vragen, waarvan minimaal 24 correct beantwoord moeten worden (cesuur 80%);
1. Toegestane hulpmiddelen bij het theorie-examen: kladpapier, pen, rekenmachine en nozzleselectietabel (worden door de SIR geleverd).
3.3 Examinering praktijk
1. Het praktische deel wordt geëxamineerd aan de hand van meerdere praktijkopdrachten conform de kerntaken.
1. De duur van het praktijkexamen is afhankelijk van het vakgebied, de kwalificatie en het aantal kandidaten. In de praktijk wordt ervan uitgegaan dat examens met een praktijkdeel binnen één dagdeel kunnen worden afgenomen, inclusief het theorie-examen. Het exacte moment waarop een kandidaat aan de beurt is en de totale duur van het examen zijn afhankelijk van de kwalificatie, de volgorde en het aantal kandidaten. Na afronding van het praktijkexamen mag de kandidaat het examen verlaten.
3.4 Herkansing
Als een kandidaat niet is geslaagd, mag hij/zij de onvoldoende onderdelen herkansen:
1. Is de kandidaat voor een onderdeel (theorie of praktijk) geslaagd, dan blijft het resultaat van dat onderdeel drie maanden geldig;
1. De kandidaat kan het andere onderdeel binnen deze drie maanden herkansen, via een nieuwe examenaanvraag in het SIR-examensysteem;
1. Na deze drie maanden moet de kandidaat het volledige examen (theorie en praktijk) opnieuw afleggen.
3.5 Geldigheid van de SIR-kwalificatie Hogedrukoperator-Machinist (HDO-M)
De geldigheid van deze SIR-kwalificatie bedraagt 5 jaar.


Deel 4  Kosten
	Cursuskosten
	€ 997,70 p.p.

	Examenkosten
	€ 110,50 p.p.

	Toeslag niet-SIR-leden
	€ 110,50

	Certificering
	SIR

	Geldigheid
	5 jaar

	Cursusduur
	3 dagen



Kosten zijn inclusief lesmateriaal, lunch en SIR-app. Examenkosten worden separaat doorbelast. Prijzen zijn exclusief btw.
Voorwaarde: in bezit van een geldig HDO-certificaat.
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