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Deel 1  Doelgroep
1.1 Doelgroep van de opleiding
Deze kwalificatie is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan flensverbindingen in de (petro)chemische industrie met standaard handgereedschap én hydraulische Torque- en Tensioningapparatuur volgens protocol.
1.2 Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname:
1. De deelnemer is minimaal 18 jaar oud;
1. De deelnemer is bekend met werkzaamheden in de (petro)chemische industrie;
1. De deelnemer beschikt over een geldig B-VCA-diploma of een gelijkwaardig vastgesteld diploma of certificaat (zie het overzicht vrijstellingen en gelijkstellingen SOG-examens);
1. De deelnemer beheerst de taal waarin de opleiding en examinering plaatsvinden.


Deel 2  Opleiding
2.1 Opleidingsduur
Basisopleiding: 4 dagdelen (evenwichtige verhouding theorie en praktijk), inclusief examinering. Herhalingsopleiding: 2 dagdelen, inclusief examinering. Een herhalingsopleiding kan worden gevolgd wanneer het diploma nog geldig is of maximaal 3 maanden verlopen is; is het diploma langer verlopen, dan moet opnieuw de basisopleiding worden gevolgd.

	Onderdeel
	Basis
	Herhaling

	Theorie + praktijk
	4 dagdelen
	2 dagdelen

	Cursusduur (TCC)
	1 dag
	1 dag



Maximaal 4 kandidaten per examinator bij het praktijkexamen. Het maximum aantal deelnemers per klas wordt door TCC vastgesteld.
2.2 Inhoud
Theorie
1. Basisbegrippen: maximale en minimale boutspanning, het verschil tussen trekkracht en aanhaalmoment, het verband tussen aanhaalmoment en smering
1. Arbowet: verantwoordelijkheden van de flensmonteur en de opdrachtgever
1. Algemene en specifieke veiligheidsregels: werkvergunning, sluitprocedure tijdens het lossen van flenzen, bediening met 2 personen, positie van de flensmonteur, handelwijze als bouten niet losgaan bij tensioning, wachttijd na het op druk brengen van de tensioners
1. Risico's en veiligheidsvoorzieningen van de apparatuur en het gereedschap (lekkages, losschieten van koppelingen, beknellingen, maximale druk, maximale slag van de tensioners)
1. Apparatuur en bijbehorende onderdelen: hydraulische unit, manometer, slangen en koppelingen, back-up wrench, ratel (krachtdop, behuizing, reactievoet), hex cassette, tensioners (socket, bridge, load cell, puller), tommy bar — herkennen en functie benoemen
1. Werking van torquen en tensioning: verschil tussen aangebrachte kracht (Applied) en overblijvende kracht (Residual), de 100%/50%/25% tensioningprocedure, doel van A-druk en B-druk
1. Werkwijze bij het torquen en tensionen: reden voor een halve slag lossen van de puller, volgorde (kruislings) bij het lossen van bouten, methode bij tensioners die niet op de bouten passen, werkwijze bij het vastzetten van studbolts, functie van flensprotocol en flenslabel

Praktijk
1. Voorbereiding: LMRA uitvoeren, voorgeschreven pbm's gebruiken, de apparatuur controleren vóór aanvang van de werkzaamheden
1. Werkhouding: de opdracht volgens het flensprotocol uitvoeren, veilig en ordelijk werken, samenwerken en communiceren met de bediener van de apparatuur, de apparatuur tijdens gebruik controleren en instellen, het flensprotocol volledig invullen
1. Gebruik van apparatuur, gereedschap en meetmiddelen: torque- en tensioningapparatuur, ringsleutels, steeksleutels, stalen meetlat, schuifmaat
1. Aanspannen (torquen): benodigde druk opzoeken en invullen op het protocol, draadlengte buiten de moeren verdelen, moeren kruislings aantrekken, K- en L-maten meten en invullen, controleren of de pakking evenredig is ingedrukt, bouten losmaken volgens procedure
1. Aanspannen (tensionen, 50%-methode): controleren of de vijzelmoer (puller) op de bout is gedraaid, K-maten meten, de A-druk en B-druk elk 3x toepassen met inachtneming van de relaxatie van de pakking, L-maten meten, bouten volgens procedure losmaken
2.3 Lesmateriaal
1. PowerPoint-presentatie
1. Lesboek/cursusmateriaal conform de SOG-P eisen
1. Praktijkopstelling met flenzen en hydraulische Torque- en Tensioningapparatuur


Deel 3  Examinering
Een deelnemer WFPrT&T ontvangt het SOG-P diploma Werken aan Flensverbindingen volgens Protocol met Torque- en Tensioning-apparatuur als aan onderstaande wordt voldaan. Het diploma wordt opgenomen in het Centraal Diploma Register van het SSVV.
3.1 Criteria voor kandidaten
Voorwaarden voor deelname:
1. De deelnemer is minimaal 18 jaar oud;
1. De deelnemer is bekend met werkzaamheden in de (petro)chemische industrie;
1. De deelnemer beschikt over een geldig B-VCA-diploma of een gelijkwaardig vastgesteld diploma of certificaat (zie het overzicht vrijstellingen en gelijkstellingen SOG-examens);
1. De deelnemer beheerst de taal waarin de opleiding en examinering plaatsvinden.
3.2 Examinering theorie
1. Het theorie-examen duurt 30 minuten;
1. Het examen bestaat uit 20 vragen (punten) waarvan minimaal 14 punten behaald moeten worden voor een voldoende.
3.3 Examinering praktijk
1. Onderdelen: veiligheidsregels en voorbereiding, werkhouding, gebruik van apparatuur/gereedschap/meetmiddelen, aanspannen (torquen) en aanspannen (tensionen);
1. Het praktijkexamen duurt 105 minuten per koppel kandidaten; maximaal 4 kandidaten per examinator.
3.4 Herkansing
Als een kandidaat niet is geslaagd, mag hij/zij de onvoldoende onderdelen herkansen:
1. Is de kandidaat voor een onderdeel geslaagd, dan blijft het resultaat van dat onderdeel zes maanden geldig;
1. De kandidaat kan het andere onderdeel binnen deze zes maanden herkansen;
1. Na zes maanden moet de kandidaat de opleiding opnieuw volgen en de beide examens opnieuw afleggen bij hetzelfde of een ander opleidingscentrum en/of examencentrum.
3.5 Geldigheid van de SOG-P-kwalificatie Werken aan Flensverbindingen volgens Protocol met Torque- en Tensioning-apparatuur (WFPrT&T)
De geldigheid van deze SOG-P kwalificatie bedraagt 5 jaar.


Deel 4  Kosten
	Cursuskosten
	€ 339,90 p.p.

	Examenkosten
	€ 81,00 p.p.

	Certificering
	VCA / SOG

	Geldigheid
	5 jaar

	Cursusduur
	1 dag



Kosten zijn inclusief lesmateriaal en lunch. Examenkosten worden separaat doorbelast. Prijzen zijn exclusief btw.
WFPR MET TORQUE- EN TENSIONING-APPARATUUR FINALE VERSIE 1.0
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