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Deel 1  Doelgroep
1.1 Doelgroep van de opleiding
Een persoon die is opgeleid en gecertificeerd om de hogedrukinstallatie te bedienen en die tevens verantwoordelijk is voor de uitvoering van de HD-werkzaamheden, en wiens HDO-M-certificaat via een verlengingstraject opnieuw gecertificeerd wordt.
De opleiding HDO-MV wordt bij TCC gecombineerd aangeboden met de opleiding Toezichthouder Hoge Druk (THD); beide doelgroepen doorlopen (grotendeels) hetzelfde lesprogramma.
1.2 Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De kandidaat is in het bezit van een geldig, of maximaal 6 maanden verlopen, HDO-M-certificaat;
1. De kandidaat heeft een basistraining veiligheid gevolgd (VCA, VCA-VOL of een soortgelijke opleiding);
1. De opleiding Hogedrukoperator Machinist Verlenging (HDO-MV) is gevolgd (3 dagdelen);
1. De kandidaat beschikt over de vereiste hogedruk-pbm's of kan deze lenen.


Deel 2  Opleiding
2.1 Opleidingsduur
De training Hogedrukoperator-Machinist Verlenging (HDO-MV) omvat minimaal 3 dagdelen (circa 12 uur), verdeeld over 2 lesdagen: 2 dagdelen theorie en 1 dagdeel praktijk, inclusief theorie-examen.

	Onderdeel
	HDO-MV

	Theorie
	2 dagdelen

	Praktijk
	1 dagdeel

	Cursusduur (TCC)
	2 dagen



Het maximum aantal deelnemers per klas wordt door TCC vastgesteld.
2.2 Inhoud
Theorie
1. Kennismaking met de Stichting Industriële Reiniging (SIR) en haar richtlijnen
1. Toepassen van de SIR-richtlijnen voor hogedrukwerkzaamheden vanuit de rol van machinist
1. Opdracht 'Verantwoord werken': herkennen van veiligheidsrisico's, bepalen wanneer niet te starten en wanneer het werk stil te leggen
1. Opdracht 'Alertheid': herkennen van momenten waarop een machinist extra alert moet zijn
1. Opdracht 'Praktijksituaties': casusbespreking over verantwoordelijkheden en veiligheidsrisico's voor mens, milieu en materiaal

Praktijk
1. Het vastzetten van slangen aan vaste objecten met geschikte middelen (SIR/IRATA-methode)
1. Koppelen van slangen en aanbrengen van een slangbreukbeveiliging, incl. visuele controle op werkdruk, o-ring en beschadigingen
1. Herkennen van de weg van het water en de beveiligingen van een hogedrukinstallatie
1. Opbouwen van een HD-opstelling met XY-frame en doorvoermachine, incl. correct inbrengen en instellen van de slang in de machine
1. Aanbrengen en testen van de slangvanger/insert en het monteren van een slangstopper op de kruipslang
1. Controleren van de opstelling aan de hand van de SIR-controlelijst hogedrukwerkzaamheden (incl. risiconiveaus) en het pompboek met certificaten
2.3 Lesmateriaal
1. PowerPoint-presentatie
1. SIR-handboek Hogedrukreinigen
1. SIR-controlelijsten hogedrukwerkzaamheden
1. Praktijkopstelling (HD-installatie, XY-frame, doorvoermachine, kruipslang, slangen, koppelingen en slangbreukbeveiligingen)


Deel 3  Examinering
Een deelnemer Hogedrukoperator-Machinist Verlenging ontvangt het SIR-certificaat Hogedrukoperator Machinist Verlenging (HDO-MV) als aan onderstaande wordt voldaan:
3.1 Criteria voor kandidaten
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De kandidaat is in het bezit van een geldig, of maximaal 6 maanden verlopen, HDO-M-certificaat;
1. De kandidaat heeft een basistraining veiligheid gevolgd (VCA, VCA-VOL of een soortgelijke opleiding);
1. De opleiding Hogedrukoperator Machinist Verlenging (HDO-MV) is gevolgd (3 dagdelen);
1. De kandidaat beschikt over de vereiste hogedruk-pbm's of kan deze lenen.
3.2 Examinering theorie
1. Het theoretische deel wordt getoetst met een digitaal (CBT) theorie-examen van maximaal 45 minuten;
1. Het examen bestaat uit 30 vragen, waarvan minimaal 24 correct beantwoord moeten worden (cesuur 80%);
1. In tegenstelling tot het THD-examen is dit examen niet openboek: de kandidaat dient de leerstof paraat te kennen.
3.3 Examinering praktijk
1. Voor de kwalificatie HDO-MV is uitsluitend een theorie-examen van toepassing; er is geen apart praktijkexamen.
3.4 Herkansing
Als een kandidaat niet is geslaagd, mag hij/zij de onvoldoende onderdelen herkansen:
1. Is de kandidaat voor een onderdeel (theorie of praktijk) geslaagd, dan blijft het resultaat van dat onderdeel drie maanden geldig;
1. De kandidaat kan het andere onderdeel binnen deze drie maanden herkansen, via een nieuwe examenaanvraag in het SIR-examensysteem;
1. Na deze drie maanden moet de kandidaat het volledige examen (theorie en praktijk) opnieuw afleggen.
3.5 Geldigheid van de SIR-kwalificatie Hogedrukoperator-Machinist Verlenging (HDO-MV)
De geldigheid van deze SIR-kwalificatie bedraagt 5 jaar.


Deel 4  Kosten
	Cursuskosten
	€ 745,00 p.p.

	Examenkosten
	€ 69,00 p.p.

	Toeslag niet-SIR-leden
	€ 69,00

	Certificering
	SIR

	Geldigheid
	5 jaar (verlenging vanaf geldig of max. 6 mnd verlopen HDO-M)

	Cursusduur
	2 dagen



Kosten zijn inclusief lesmateriaal, lunch en SIR-app. Examenkosten worden separaat doorbelast. Prijzen zijn exclusief btw.
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