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SOG-P Specificatie beschrijving
Werken met een Mobiele Verticale Hoogwerker (3A) en een Mobiele Boomhoogwerker (3B)
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Deel 1  Doelgroep
1.1 Doelgroep van de opleiding
De doelgroep bestaat uit medewerkers die in de (petro)chemische industrie werken en hoogwerkers van beide categorieën bedienen op bedrijfs- of fabrieksterreinen.
Categorie 3A: schaarhoogwerker of recht omhoog bewegende werkbak, zelfrijdend met geheven platform (zelfrijdende schaarliften en zelfrijdende eenpersoons verticaalliften, conform NEN EN 280).
Categorie 3B: zelfrijdende hoogwerker met zwenkarm (knikarm of telescooparm), rijdend met geheven platform (zelfrijdende telescoop- en kniktelescoophoogwerkers, conform NEN EN 280).
1.2 Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname:
1. De deelnemer moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De deelnemer moet bekend zijn met werkzaamheden in de (petro)chemie;
1. De deelnemer moet beschikken over een geldig B-VCA-diploma of gelijkwaardig diploma;
1. De deelnemer is de taal machtig waarin de opleiding gegeven wordt / de examens afgenomen worden.

	Aanvullende voorwaarden voor de herhalingstraining: de deelnemer beschikt over een geldig, of maximaal 3 maanden verlopen diploma SOG-P 'Werken met een Hoogwerker' (of een gelijkwaardig vastgesteld diploma), en is binnen 6 maanden voorafgaand aan de training geslaagd voor het theorie-examen Werken met een Hoogwerker.




Deel 2  Opleiding
2.1 Opleidingsduur
Basistraining: minimaal 16 uur (inclusief examens), waarvan minimaal 4 uur theorieles en minimaal 8 uur praktijkles.
Herhalingstraining: maximaal 8 uur (inclusief examen), waarvan minimaal 2 uur theorieles en minimaal 2,5 uur praktijkles (afhankelijk van het aantal beschikbare machines).

	Onderdeel
	Basis
	Herhaling

	Theorie
	min. 4 uur
	min. 2 uur

	Praktijk
	min. 8 uur
	min. 2,5 uur

	Totaal (incl. examen)
	min. 16 uur
	max. 8 uur

	Cursusduur (TCC)
	1 dag
	1 dag



Bij 2 categorieën (3A + 3B): maximaal 5 à 6 deelnemers op 1 dag.
2.2 Inhoud
Theorie
1. Dezelfde theorie-onderwerpen als bij de losse Hoogwerker-kwalificatie (zie specificatieblad Hoogwerker 3B): basisbegrippen, wet- en regelgeving, algemene veiligheidsregels en rijregels, specifieke risico's, en vak-/voertuigtechniek (bediening, telescooparm, stabiliteitsregels, startcontrole) — van toepassing op zowel categorie 3A als categorie 3B.

Praktijk
1. Dezelfde praktijkonderdelen als bij de losse Hoogwerker-kwalificatie (voorbereiding, visuele inspectie, functietest, rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag), uitgevoerd op zowel een hoogwerker categorie 3A als categorie 3B;
1. Bij categorie 3A komt het afstempelen (alleen van toepassing bij 1B/3B) te vervallen; bij categorie 3A wordt wel gereden vanuit startpositie en met werkbak in positie, net als bij 3B.
2.3 Lesmateriaal
1. PowerPoint-presentatie
1. Lesboek/cursusmateriaal conform de SOG-P eisen
1. Praktijkopstelling met hoogwerkers categorie 3A en 3B conform NEN EN 280


Deel 3  Examinering
Een deelnemer Werken met een Hoogwerker 3A + 3B ontvangt het SOG-P diploma Werken met een Hoogwerker (categorieën 3A en 3B) als aan onderstaande wordt voldaan. Het diploma wordt opgenomen in het Centraal Diploma Register van het SSVV.
3.1 Criteria voor kandidaten
Voorwaarden voor deelname:
1. De deelnemer moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De deelnemer moet bekend zijn met werkzaamheden in de (petro)chemie;
1. De deelnemer moet beschikken over een geldig B-VCA-diploma of gelijkwaardig diploma;
1. De deelnemer is de taal machtig waarin de opleiding gegeven wordt / de examens afgenomen worden.
3.2 Examinering theorie
1. Het theorie-examen duurt 30 minuten;
1. Het examen bestaat uit 21 vragen (punten), waarvan minimaal 15 punten behaald moeten worden voor een voldoende;
1. Eén gezamenlijk theorie-examen dekt beide categorieën.
3.3 Examinering praktijk
1. Het praktijkexamen wordt per categorie afgenomen: 30 minuten voor categorie 3A (LMRA + opdrachten 1 t/m 11, zonder afstempelen) en 45 minuten voor categorie 3B (LMRA + opdrachten 1 t/m 11);
1. Wordt tijdens de bedieningsbewegingen een obstakel geraakt, dan wordt het examen onmiddellijk gestaakt en is de kandidaat gezakt.
3.4 Herkansing
Als een kandidaat niet is geslaagd, mag hij/zij de onvoldoende onderdelen herkansen:
1. Is de kandidaat voor een onderdeel geslaagd, dan blijft het resultaat van dat onderdeel zes maanden geldig;
1. De kandidaat kan het andere onderdeel binnen deze zes maanden herkansen;
1. Na zes maanden moet de kandidaat de opleiding opnieuw volgen en de beide examens opnieuw afleggen bij hetzelfde of een ander opleidingscentrum en/of examencentrum.
3.5 Geldigheid van de SOG-P-kwalificatie Werken met een Mobiele Verticale Hoogwerker (3A) en een Mobiele Boomhoogwerker (3B)
De geldigheid van deze SOG-P-kwalificatie bedraagt 5 jaar.


Deel 4  Kosten
	Cursuskosten
	€ 401,50 p.p.

	Examenkosten
	€ 110,00 p.p.

	Certificering
	VCA / SOG

	Geldigheid
	5 jaar

	Cursusduur
	1 dag



Kosten zijn inclusief lesmateriaal en lunch. Examenkosten worden separaat doorbelast. Prijzen zijn exclusief btw.
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