		[image: Certificaten]
	



		
	[image: ]















SOG-P Specificatie beschrijving
Toezichthouder Druk Vacuüm (TDV)
















Finale versie: 1.0
Versiedatum: 01-09-2026


Deel 1  Doelgroep
1.1 Doelgroep van de opleiding
De toezichthouder is verantwoordelijk voor het maken van een goede risico-inschatting, op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
De toezichthouder zorgt voor een goede samenwerking en contacten met de opdrachtgever, waaronder het vaststellen van het werkplan en het afstemmen van het noodplan en de noodprocedures.
1.2 Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De kandidaat heeft een basistraining veiligheid gevolgd (VCA, VCA-VOL of een soortgelijke opleiding);
1. De opleiding Toezichthouder Drukvacuüm (TDV) is gevolgd (2 dagdelen).


Deel 2  Opleiding
2.1 Opleidingsduur
De training Toezichthouder Druk Vacuüm (TDV) is een theoretische training van minimaal 2 dagdelen (circa 8 uur), inclusief theorie-examen.

	Onderdeel
	TDV

	Theorie
	2 dagdelen

	Cursusduur (TCC)
	1 dag



Het maximum aantal deelnemers per klas wordt door TCC vastgesteld.
2.2 Inhoud
Theorie
1. Algemeen: welke werkzaamheden onder drukvacuüm vallen
1. Mensen: verantwoordelijkheden van opdrachtgever, opdrachtnemer, toezichthouder, drukvacuümmachinist, drukvacuümhulpkracht, noodstopman, fabrikant/leverancier/keuringsinstantie en drukvacuümkeurmeester
1. Risico's: melding van ongevallen en incidenten, de arbeidshygiënische strategie
1. Gevaar en beheersmaatregelen bij fysieke risico's, fysische risico's, het vrijkomen van (gevaarlijk) product en overige risico's
1. Methoden: risiconiveau A en B, werkvoorbereiding als basis voor veilige uitvoering
1. Functie, inhoud en geldigheid van de werkvergunning, en het verschil met een werkinstructie
1. Teamsamenstelling, taalvaardigheid in het team en verantwoordelijkheden bij een onbekende vacuümwagen
1. Reinheid van de vacuümtank: verklaring van reinheid, attest van reinheid en gas-/stofvrij verklaring
1. Controle vóór vertrek, opstellen van de drukvacuümwagen, afbakening en inrichting van het werkgebied
1. Toepassing van rood/wit en geel/zwart afzetlint, eisen aan werkvloer en stellingen/steigers
1. Gereedmaken en aarden van de drukvacuümwagen, werking en aandachtspunten van de noodstop
1. Controle van drukvacuümslangen, slangassemblages en slangopbouw, en handelen bij afwijkingen
1. SIR-controlelijst drukvacuümwerkzaamheden: gebruik, invullen en verantwoordelijkheid
1. Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
1. Afblazen, beluchten en ontluchten van schadelijke gassen of dampen
1. Lekkages, spills en storingen: ontstaan en veelvoorkomende oorzaken
1. Werkmethode discontinu zuigen en de voordelen daarvan
1. Lossen van producten: losinstructies, werken op locatie van de opdrachtgever, manieren om emissies te reduceren
1. Werken onder bijzondere omstandigheden
1. Aansturing, communicatie, gedrag en verantwoordelijkheden tijdens de werkzaamheden
1. Verwondingen en blootstelling aan producten
1. Rijden met de drukvacuümwagen en ADR-transport
1. Veelgebruikte toebehoren
1. Middelen: de natte drukvacuümwagen en de droge stoffenwagen
1. Algemene voorzieningen van drukvacuümwagens
1. Veiligheids- en constructie-eisen van drukvacuümslangen en -assemblages
1. Inspectie, onderhoud, keuring en registratie
1. Veiligheids-, constructie- en keuringseisen van de natte en de droge drukvacuümwagen
1. Beslisboom emissiebeperking

Praktijk
1. De opleiding TDV is theoretisch van opzet; er is geen apart praktijkonderdeel binnen deze training.
2.3 Lesmateriaal
1. PowerPoint-presentatie TDV
1. TCC-werkboek SIR drukvacuümwerkzaamheden
1. Lesboek drukvacuümreinigen


Deel 3  Examinering
Een deelnemer Toezichthouder Druk Vacuüm ontvangt het SIR-certificaat Toezichthouder Drukvacuüm (TDV) als aan onderstaande wordt voldaan:
3.1 Criteria voor kandidaten
Voorwaarden voor deelname:
1. De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn;
1. De kandidaat beheerst de taal waarin het examen wordt afgenomen voldoende in woord en schrift;
1. De kandidaat heeft een basistraining veiligheid gevolgd (VCA, VCA-VOL of een soortgelijke opleiding);
1. De opleiding Toezichthouder Drukvacuüm (TDV) is gevolgd (2 dagdelen).
3.2 Examinering theorie
1. Het theoretische deel wordt getoetst met een digitaal (CBT) theorie-examen van maximaal 60 minuten;
1. Het examen bestaat uit 40 vragen, waarvan minimaal 32 correct beantwoord moeten worden (cesuur 80%).
1. Het examen is een openboekexamen: het SIR-handboek Drukvacuümreinigen mag worden geraadpleegd.

3.3 Examinering praktijk
1. Voor de kwalificatie TDV is uitsluitend een theorie-examen van toepassing; er is geen praktijkexamen.
3.4 Herkansing
Als een kandidaat niet is geslaagd, mag hij/zij de onvoldoende onderdelen herkansen:
1. Is de kandidaat voor een onderdeel (theorie of praktijk) geslaagd, dan blijft het resultaat van dat onderdeel drie maanden geldig;
1. De kandidaat kan het andere onderdeel binnen deze drie maanden herkansen, via een nieuwe examenaanvraag in het SIR-examensysteem;
1. Na deze drie maanden moet de kandidaat het volledige examen (theorie en praktijk) opnieuw afleggen.
3.5 Geldigheid van de SIR-kwalificatie Toezichthouder Druk Vacuüm (TDV)
De geldigheid van deze SIR-kwalificatie bedraagt 5 jaar.


Deel 4  Kosten
	Cursuskosten
	€ 258,50 p.p.

	Examenkosten
	€ 69,00 p.p.

	Toeslag niet-SIR-leden
	€ 69,00

	Certificering
	SIR

	Geldigheid
	5 jaar

	Cursusduur
	1 dag



Kosten zijn inclusief lesmateriaal, lunch en SIR-app. Examenkosten worden separaat doorbelast. Prijzen zijn exclusief btw.
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