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Deel 1  Doelgroep
1.1 Doelgroep van de opleiding
Deze kwalificatie is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan flensverbindingen in de (petro)chemische industrie, waarbij flensverbindingen worden geopend en gesloten en veilig en deskundig werken van essentieel belang is.
Werken aan flensverbindingen volgens protocol (WFPr) is gericht op het (de)monteren van flensverbindingen met standaard handgereedschap en een handmomentsleutel volgens protocol.
1.2 Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname:
1. De deelnemer is minimaal 18 jaar oud;
1. De deelnemer is bekend met werkzaamheden in de (petro)chemische industrie;
1. De deelnemer beschikt over een geldig B-VCA-diploma of een gelijkwaardig vastgesteld diploma of certificaat (zie het overzicht vrijstellingen en gelijkstellingen SOG-examens);
1. De deelnemer beheerst de taal waarin de opleiding en examinering plaatsvinden.


Deel 2  Opleiding
2.1 Opleidingsduur
Basisopleiding: 4 dagdelen (evenwichtige verhouding theorie en praktijk), inclusief examinering.
Herhalingsopleiding: 2 dagdelen, inclusief examinering. Een herhalingsopleiding kan worden gevolgd wanneer het diploma nog geldig is of maximaal 3 maanden verlopen is; is het diploma langer verlopen, dan moet opnieuw de basisopleiding worden gevolgd.

	Onderdeel
	Basis
	Herhaling

	Theorie + praktijk
	4 dagdelen
	2 dagdelen

	Cursusduur (TCC)
	1 dag
	1 dag



Maximaal 4 kandidaten per examinator bij het praktijkexamen. Het maximum aantal deelnemers per klas wordt door TCC vastgesteld.
2.2 Inhoud
Theorie
1. Basisbegrippen: drukklasse, werkdruk, relaxatie en kruip, minimale/maximale boutspanning, verschil aanhaalmoment en overblijvende kracht, effect van wrijving op de belasting bij torquen; verband tussen boutspanning en pakking-oppervlaktedruk
1. Arbowet: verantwoordelijkheden van de flensmonteur en de opdrachtgever
1. Algemene en specifieke veiligheidsregels: werkvergunning, LMRA, leidingondersteuning, windrichting, lekbak, vluchtweg, locatie- en omgevingscontrole
1. Flenzen en flensonderdelen: codering, type flens (voorlas, overschuif, los, soklas, schroefflens) en afdichtingsvlakken (verhoogde prent, tong-en-groef, mannelijk-vrouwelijk, RTJ)
1. Studbolts: kenmerken, relaxatie, kruip, werkwijze bij vastzetten en onderhoud
1. Pakkingen: soorten voor leiding- en equipmentflenzen, functie, kenmerken en gebruikswijze
1. Montage-onderdelen van pijpleidingen (expansiebochten, pijpondersteuningen, compensatoren), equipment (warmtewisselaars, filters) en appendages (kogelkraan, klepafsluiter, membraanafsluiter, schuifafsluiter, vlinderklep, manometer)
1. Vijzelen (bolt tensioning) en torquen: werking
1. Gereedschap en meetmiddelen: handgereedschap, aangedreven gereedschap en meetmiddelen herkennen
1. Werkwijze bij het openen en sluiten van flensverbindingen, steekflenzen, brilflenzen en meetflenzen (orifice)

Praktijk
1. Voorbereiding: LMRA uitvoeren, voorgeschreven pbm's gebruiken, gereedschap en materieel controleren
1. Werkhouding: de opdracht volgens het flensprotocol uitvoeren, veilig/ordelijk/trefzeker werken, juiste volgorde aanhouden
1. Gebruik van apparatuur, gereedschap en meetmiddelen (ringsleutels, steeksleutels, momentsleutels, flenzenspreiders, spieën, meetlat, schuifmaat, rekcontrolemiddel)
1. Demonteren: moeren losmaken, bouten verwijderen
1. Flenzen openen met spreidingsgereedschap
1. Pakkingen verwisselen: oude pakking verwijderen en lezen, juiste type/aantal selecteren, centreren
1. Steekflenzen plaatsen of trekken
1. Brilflens draaien
1. Reinigen: pakkingvlakken, bouten en moeren controleren en reinigen, smeren en opbergen
1. Uitlijnen met centreerpennen of puntijzer
1. Aanspannen: moeren handvast aanzetten, kruislings aantrekken, evenwijdigheid meten volgens procedure, K- en L-maten meten en invullen op het protocol
1. Afronding: werkplek schoon en opgeruimd achterlaten, werkzaamheden afmelden en formulier invullen, controleren of het systeem lekdicht is
2.3 Lesmateriaal
1. PowerPoint-presentatie
1. Lesboek/cursusmateriaal conform de SOG-P eisen
1. Praktijkopstelling met flenzen, pakkingen en standaard flensgereedschap


Deel 3  Examinering
Een deelnemer Werken aan Flensverbindingen volgens Protocol ontvangt het SOG-P diploma WFPr als aan onderstaande wordt voldaan. Het diploma wordt opgenomen in het Centraal Diploma Register van het SSVV.
3.1 Criteria voor kandidaten
Voorwaarden voor deelname:
1. De deelnemer is minimaal 18 jaar oud;
1. De deelnemer is bekend met werkzaamheden in de (petro)chemische industrie;
1. De deelnemer beschikt over een geldig B-VCA-diploma of een gelijkwaardig vastgesteld diploma of certificaat (zie het overzicht vrijstellingen en gelijkstellingen SOG-examens);
1. De deelnemer beheerst de taal waarin de opleiding en examinering plaatsvinden.
3.2 Examinering theorie
1. Het theorie-examen duurt 30 minuten;
1. Het examen bestaat uit 29 vragen (punten), waarvan minimaal 21 punten behaald moeten worden voor een voldoende.
3.3 Examinering praktijk
1. Het praktijkexamen duurt 1 uur en 45 minuten; maximaal 4 kandidaten per examinator;
1. Onderdelen: voorbereiding (veiligheidsregels, gereedschap controleren), uitvoering (werkhouding, apparatuur/gereedschap/meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen) en afronding (afronden en controleren);
1. Een aantal kernonderdelen moet altijd voldoende zijn; van de overige onderdelen mag per onderwerp maximaal één onvoldoende zijn.
3.4 Herkansing
Als een kandidaat niet is geslaagd, mag hij/zij de onvoldoende onderdelen herkansen:
1. Is de kandidaat voor een onderdeel geslaagd, dan blijft het resultaat van dat onderdeel zes maanden geldig;
1. De kandidaat kan het andere onderdeel binnen deze zes maanden herkansen;
1. Na zes maanden moet de kandidaat de opleiding opnieuw volgen en de beide examens opnieuw afleggen bij hetzelfde of een ander opleidingscentrum en/of examencentrum.
3.5 Geldigheid van de SOG-P-kwalificatie Werken aan Flensverbindingen volgens Protocol (WFPr)
De geldigheid van deze SOG-P-kwalificatie bedraagt 5 jaar.


Deel 4  Kosten
	Cursuskosten
	€ 317,35 p.p.

	Examenkosten
	€ 81,00 p.p.

	Certificering
	VCA / SOG

	Geldigheid
	5 jaar

	Cursusduur
	1 dag



Kosten zijn inclusief lesmateriaal en lunch. Examenkosten worden separaat doorbelast. Prijzen zijn exclusief btw.
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